1. Bus와 Lan의 속도 비교

일반적으로 속도와 대역폭은 비례하므로 둘 사이의 차이는 아래와 같다.

1. Bus와 Lan의 대역폭 비교

흔히 사용하는 무선 Lan은 보통 20-160Mhz사이의 대역폭을 지녔고 Bus의 대역폭은 종류에 따라 다르지만 일반적으로 Lan의 대역폭보다 월등하다.

1. Bus와 Lan의 Naming방식 비교

Bus는 디지털 회로에서 동일한 기능을 수행하는 많은 신호선들의 집단이라고 정의 할 수 있다. 하나하나의 신호들이 개인 교통수단인 택시에 해당하듯이 버스는 대량 교통수단인 버스나 기차에 해당하기에 위와 같은 이름을 따왔다. Lan은 근거리 통신망(Local Area Network)의 약자를 그대로 따왔다.